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XEO – ny phased array-ultralydsmåler 
Kortere inspektionstid og et bedre grundlag for kvalificerede beslutninger.
Strenometers nye ultralydsmåler XEO fra Sonatest kombinerer avanceret phased array-ultralyd med en enkel og intuitiv brugerflade. Instrumentet er udviklet til at effektivisere både rutinemæssige og krævende NDT-inspektioner og giver samtidig et solidt grundlag for dataindsamling, analyse og dokumentation.

Den intelligente konfigurationsguide gør det nemt at vælge de rette indstillinger til den konkrete inspektionsopgave, også når kravene er komplekse. Den intuitive brugerflade giver hurtig adgang til de relevante funktioner, mens integrerede vejledninger gør det lettere at gennemføre inspektionerne korrekt og ensartet.

XEO kombinerer phased array, TFM/TFMi og TOFD i samme konfiguration og giver mulighed for at tilpasse inspektionen til forskellige opgaver og emner. 

Phased array understøtter både sektorielle og lineære scanninger og giver en præcis visualisering af emnets geometri. Med integreret 3D-raytracing kan scanningen valideres, så den ønskede dækning opnås. TFM/TFMi viser resultaterne i realtid fra op til 16 forskellige udbredelsesmønstre på både plane og buede emner. Den høje opløsning på op til 4 megapixel pr. billede gengiver selv fine detaljer i eventuelle defekter. Instrumentet kan køre op til 10 PAUT- eller TFM/TFMi-scanninger samt op til 4 TOFD-scanninger samtidigt. 

Det åbne ONDE-datafilformat understøtter videre behandling af inspektionsdata, mens AI-integration, systemautomatisering og en fjern-API med adgang til parametre og datastrøm gør det enklere at integrere instrumentet i automatiserede arbejdsgange.

XEO er samtidig bygget til krævende arbejdsforhold og er IP65-certificeret. To batterier, der kan udskiftes under drift, og udskiftelige mini-docks giver fleksibilitet til længere inspektioner og forskellige transducere og inspektionsopgaver. Automatisk registrering af mini-dock gør det nemt at skifte mellem forskellige transduceropsætninger.

XEO kombinerer fleksible inspektionsmuligheder, avanceret datahåndtering og brugervenlig betjening i et robust og bærbart instrument.
Yderligere information om phased array-ultralydsmåler XEO kan hentes hos: 
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk
Strenometer ApS er et førende specialfirma inden for instrumenter og testapparater til farve- og lakindustrien, kunststofindustrien samt tekstilindustrien. Vi har en bred og veldokumenteret viden, og vores rådgivende personale har relevant markedserfaring og derfor et godt kendskab til den praktiske anvendelse af vores produkter.
